(주제명-국문)

ㅂ홍길동1), 이철수1), 김영희2)*

*Corresponding Author: support@koreanspe.org

석유대학교 자원공학과 석사과정

2) 한국대학교 자원공학과 교수

(주제명-영문)

Gildong Hong1), ChulSoo Lee1) and YoungHee Kim2)*

	2025 The 4th Spring Conference of The Korean Society of Petroleum Engineers

2014 추계연합학술발표회

2014 추계연합학술발표회

본 연구에서는 마이크로그리드 기술을 활용한 에너지자립섬 모형설계와 새로운 평가체계를 구축하고자 한다. 대상지역은 가사도를 선정하여 ESS(Energy Storage System)가 연계된 신재생 발전시스템의 시뮬레이션 분석, 경제성 평가, 이산화탄소 배출저감에 따른 외부비용 평가를 실시하였다. 분석결과, 가사도의 기후조건 및 부하패턴을 고려하였을때, 태양광-풍력-디젤발전과 ESS가 연계된 발전시스템이 가장 적합한 것으로 나타났다. 새로운 모형을 통해 도출된 발전단가는 $0.462/kWh로 디젤발전 중심의 운영시스템 보다 $0.134/kWh 낮게 산정되었고, 외부비용은 디젤 중심의 발전시스템 대비 연간 $7,511를 비용절감 효과를 나타내는 것으로 분석되었다.

사 사

본 연구는 석유공학회의 주요사업(16-330)의 지원으로 수행되었습니다.

References

Ahadi, A., Kang, S.K. and Lee, J.H., 2016. A novel approach for optimal combinations of wind, PV, and energy storage system in diesel-free isolated communities. Applied Energy, 170(1), 101-115.